<!DOCTYPE PATCH  SYSTEM "http://vvvv.org/versions/vvvv45alpha30.3.dtd" >
   <PATCH nodename="C:\vvvv-sdk\vvvv45\VVVV.Packs.Image\lib\nodes\plugins\Battery (EDSDK) help.v4p">
   <BOUNDS type="Window" left="5205" top="9630" width="6510" height="6000">
   </BOUNDS>
   <NODE nodename="IOBox (String)" componentmode="InABox" id="3" systemname="IOBox (String)">
   <BOUNDS type="Node" left="150" top="150" width="5000" height="450">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS type="Box" left="150" top="150" width="5000" height="450">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Input String" slicecount="1" visible="0" values="|Battery (EDSDK)|">
   </PIN>
   <PIN pinname="Output String" visible="0">
   </PIN>
   <PIN pinname="Size" slicecount="1" visible="1" values="14">
   </PIN>
   </NODE>
   <NODE nodename="IOBox (String)" componentmode="InABox" id="2" systemname="IOBox (String)">
   <BOUNDS type="Node" left="150" top="550" width="5000" height="500">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS type="Box" left="150" top="550" width="5000" height="500">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Input String" slicecount="1" visible="0" values="|Get battery information from the camera|">
   </PIN>
   <PIN pinname="Output String" visible="0">
   </PIN>
   </NODE>
   <NODE nodename="Battery (EDSDK)" componentmode="Hidden" id="0" systemname="Battery (EDSDK)" filename="%VVVV%\VVVV.Packs.Image\lib\nodes\plugins\VVVV.Nodes.OpenCV.EDSDK.dll">
   <BOUNDS type="Node" left="715" top="2510" width="2880" height="270">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS type="Box" left="715" top="2510" width="0" height="0">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Device" visible="1">
   </PIN>
   <PIN pinname="Refresh" slicecount="1" values="0">
   </PIN>
   </NODE>
   <NODE systemname="ListDevices (EDSDK)" filename="%VVVV%\VVVV.Packs.Image\lib\nodes\plugins\VVVV.Nodes.OpenCV.EDSDK.dll" nodename="ListDevices (EDSDK)" componentmode="Hidden" id="4">
   <BOUNDS type="Node" left="735" top="1815" width="100" height="100">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Device" visible="1">
   </PIN>
   </NODE>
   <LINK srcnodeid="4" srcpinname="Device" dstnodeid="0" dstpinname="Device">
   </LINK>
   <NODE nodename="IOBox (Value Advanced)" componentmode="InABox" id="5" systemname="IOBox (Value Advanced)">
   <BOUNDS type="Box" left="720" top="3375" width="795" height="240">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS type="Node" left="720" top="3375" width="0" height="0">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Units" slicecount="1" values="||">
   </PIN>
   <PIN pinname="Precision" slicecount="1" values="4">
   </PIN>
   <PIN pinname="Value Type" slicecount="1" values="Integer">
   </PIN>
   <PIN pinname="Descriptive Name" slicecount="1" values="|Battery Level|">
   </PIN>
   </NODE>
   <LINK srcnodeid="0" srcpinname="Battery Level" dstnodeid="5" dstpinname="Y Input Value">
   </LINK>
   <NODE nodename="IOBox (String)" componentmode="InABox" id="6" systemname="IOBox (String)">
   <BOUNDS type="Box" left="3555" top="3375" width="2280" height="735">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS type="Node" left="3555" top="3375" width="0" height="0">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Default" slicecount="1" values="||">
   </PIN>
   <PIN pinname="File Mask" slicecount="1" values="||">
   </PIN>
   <PIN pinname="Maximum Characters" slicecount="1" values="-1">
   </PIN>
   <PIN pinname="Descriptive Name" slicecount="1" values="|Battery quality|">
   </PIN>
   </NODE>
   <LINK srcnodeid="0" srcpinname="Battery quality" dstnodeid="6" dstpinname="Input String">
   </LINK>
   <NODE nodename="IOBox (Value Advanced)" componentmode="InABox" id="8" systemname="IOBox (Value Advanced)">
   <BOUNDS type="Box" left="3555" top="1380" width="480" height="480">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS type="Node" left="3555" top="1380" width="0" height="0">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Y Input Value" slicecount="1" values="0">
   </PIN>
   <PIN pinname="Units" slicecount="1" values="||">
   </PIN>
   <PIN pinname="Precision" slicecount="1" values="4">
   </PIN>
   <PIN pinname="Value Type" slicecount="1" values="Boolean">
   </PIN>
   <PIN pinname="Behavior" slicecount="1" values="Bang">
   </PIN>
   <PIN pinname="Descriptive Name" slicecount="1" values="Refresh">
   </PIN>
   </NODE>
   <LINK srcnodeid="8" srcpinname="Y Output Value" dstnodeid="0" dstpinname="Refresh">
   </LINK>
   </PATCH>